# 爱迪生留声机原理

使用一个针尖以及刻盘,通过鼓膜振动产生凹槽完成声音记录;播放声音时,针尖按相同的频率走过刻盘的凹槽,一定放大后还原振动,从而播放声音

# 声道

单声道

双声道